USB-Treiber fuer den Sicherheitsschluessel - nur falls der echte Dongle nicht treiberlos erkannt wird
=================================================================================

Fuer den Simulationsmodus des Assistenten wird KEIN Treiber gebraucht.

Wichtig:
  Laut TDI-Readme braucht ein Dongle im HID-Mode (Human Interface Device)
  keinen USB-Treiber. Bitte deshalb zuerst den Assistenten mit gestecktem Dongle
  starten. Wird der Dongle erkannt, keine Treiber installieren.

Nur wenn der Dongle im Assistenten nicht erkannt wird oder als Driver-Mode-Dongle
konfiguriert ist, den USB-Treiber installieren:
  Variante A: iwusb_x64.inf rechtsklicken -> "Installieren". Dann Dongle neu einstecken.
  Variante B: INF_INST.EXE als Administrator ausfuehren. Dann Dongle neu einstecken.

Dateien:
  iwusb_x64.inf / .sys / .cat   USB-Treiber (64-Bit)
  iwusb.inf / .sys / .cat       USB-Treiber (32-Bit)
  INF_INST.EXE / DRV_INST.EXE   Installer des Herstellers
  Readme_USB_Treiber.txt        Original-Hinweise des Herstellers (TDI, inkl. HID-Hinweis)

Herkunft: Hersteller-SDK. Weitergabe im Rahmen des
SystemLocker-Produkts von TB-Software.
